Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 223342-2014 z dnia 2014-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyśmierzyce
1Robotyprzygotowawcze Usunięcie zadrzewień i krzaków : karczowanie krzaków i poszycia0,02ha . 2.Robotyziemne...
Termin składania ofert: 2014-07-21 


Wyśmierzyce: Modernizacja drogi gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów od km 0+000 do km 0+645 , długości 645 mb.
Numer ogłoszenia: 276090 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223342 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, woj. mazowieckie, tel. 048 6157003, faks 048 6157003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów od km 0+000 do km 0+645 , długości 645 mb..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1Robotyprzygotowawcze Usunięcie zadrzewień i krzaków : karczowanie krzaków i poszycia0,02ha . 2.Robotyziemne Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych wykopy oraz przekopy bez transportu 1wykonywane mechanicznie , rowek odwadniający przy przepuście o przekroju trójkątnym obustronnym 80 m³. Mechaniczne zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych , obiektów budowli wodno inżynieryjnych 5 m³. 3.Odwodnieniekorpusudrogowego . Przepust drogowy średnicy Ø600mm Część przelotowa przepustu drogowego jednootworowego o średnicy Ø 600 mm , z rury polietylenowej HDEPE spiralnie karbowane , na ławie z kruszywa łamanego grubości 20 cm mb 5,00 Obudowy wlotów prefabrykowane , dla przepustu Ø 600 mm szt. 2,00 4. Podbudowy Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie 645,0x6,0 3870,00 m² . 5. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową asfaltową 645x3,0 1935,00 m². 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechan. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechan. , grubości 15 cm po zagęszczeniu 645x3,30 2064,00 m². 7.Nawierzchnia Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu 645x3,0 1935,00 m² 8.Robotywykończeniowe Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 645,0x0,75x2 968 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104375,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 104375,00

· Oferta z najniższą ceną: 104375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132914,50

· Waluta: PLN.

